(module RFECA3216060A1T (layer F.Cu) (tedit 5E42DF6C)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RFECA3216060A1T (at 0.05 -1.7) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 1.4 -0.5) (size 0.35 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0.5) (size 0.35 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 0) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
