(module USB_10118193-0001LF (layer F.Cu) (tedit 57177B54)
  (clearance 0.1)
  (fp_text reference P701 (at -0.7 -5.93) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_OTG (at 0.25 2.26) (layer F.Fab) hide)
  (pad 6 smd rect (at -3.2 -3.89) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -4.12) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -4.12) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -4.12) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -4.12) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" thru_hole oval (at 3.3 -1.45) (size 1.651 1.6) (drill oval 1.27 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at -1.2 -1.45) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" thru_hole oval (at -3.3 -1.45) (size 1.651 1.6) (drill oval 1.27 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 1.2 -1.45) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -4.12) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 3.2 -3.89) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "/Users/davisjp/Development/KiCad Libraries/3D/10118193-0001LF.wrl"
    (at (xyz -3.825 0.18 -0.02))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
